■概要
	HRA! が独自の解析結果を元に、個人的に作成した 1chipMSX の修正差分です。

■お約束
	HRA! が個人的に作成/修正したものであるため、この内容に関するいかなる
	内容も、MSXアソシエーションやD4エンタープライズ並びに 1chipMSX 関係各位
	に問い合わせ等行わないでください。
	また、このソースの修正差分を用いることにより、いかなる損害・被害等が
	発生したとしても、1chipMSX 関係各位並びに HRA! は責任を負いません。
	各自の責任の下でご利用ください。

■コンパイルについて補足
	本修正差分には、以下の新規のソースファイルも含まれています。これらを
	プロジェクトファイルに追加しなければ、コンパイルが通りません。
		peripheral/system_timer.vhd
		sound/lpf/lpf.vhd
		sound/scc/scc_interpo.vhd
		sound/scc/scc_ram.vhd

	その他は、同名のファイル名のソースを置き換える形です。

■修正内容
	DIP-SW の設定可能項目については doc\dipsw.htm をご覧ください。

	機能追加/修正
		・turboR のシステムタイマー(I/O E6h, E7h) 相当の回路を追加
		・DIP-SW3 = ON で内部的に SLOT1 に 拡張WAVE音源(1MB 似非SCC+互換?) を
		  挿入する回路を追加
		・SD/MMC のアクセスインジゲータを一番右の緑LED に表示する回路を追加
		・DIP-SW6 の状態を右から２番目の緑LED に表示する回路を追加
		・DIP-SW3 の状態を右から３番目の緑LED に表示する回路を追加
		・音声出力の高音質化(演算精度改善)
		・サウンド出力のローパスフィルタを強化
		・マッパーRAM 2MB化
		・OPLL高音質化(演算精度改善)
		・SCC の波形に適応補完機能を追加 (※追加レジスタで制御する必要あり)
	バグフィックス
		・拡張WAVE音源(SCC)で 存在しない右チャネル用波形メモリが現れる設定に
		  なると一部の SCCレジスタにアクセスできなくなるバグを修正
		・DIP-SW6 = ON の 10MHz モードで起動に失敗する場合があるバグを修正
		・VDP R#19 に書き込むと走査線割り込み要因をクリアしてしまうバグを修正
		・垂直ブランキング期間に走査線割り込みが発生しないバグを修正
		・VDP R#0 に書き込むと走査線割り込み要因をクリアする場合があるバグを修正
		・音声出力の 5tap FIR Filter の係数がフィルタ位置とあわないバグを修正
		・227ライン目以降に指定された走査線割り込みが発生しないバグを修正
		・拡張WAVE音源(SCC)の出力にプツプツとノイズが入るバグを修正
		・拡張WAVE音源(SCC)の出力精度が実機と比べてかなり悪いのを修正
	機能削除
		・緑LED の点滅回路を消去(デバッグ等の表示装置として使うため)
		・電源LED に SD/MMC のアクセスランプ機能を兼用させる回路を削除
		  (緑LED にアクセスランプを設けたので兼用の必要性が無くなったため)
		・カセットテープ機能を削除(DIP-SW確保のため)
	その他
		・EMSX_TOP.VHD に含まれていた無効な回路を削除/整理
		・緑LED の右から４番目/５番目に VDPの内部信号出してます（動作確認用）
		・PSG/SCC/OPLLのミキサー回路をパイプライン分割して遅延緩和
