Instrucciones.

Se necesita tener instalado Quartus de Altera/Intel en cualquiera de sus versiones.
Se puede descargar en la web oficial de Altera/intel.
Hay versiones gratuitas. Lo dicho, no importa la versión. A partir de la versión 8 debería ir.
Ocupa bastante este soft y es pesada su instación.
Por eso, este método de actualización es pesado y no recomendado.
Se recomienda actualizar por esta vía cuando no hay más remedio.

Se necesita el cable USB Blaster optimizado con salida Flashjacks.
Se necesita el .POF adecuado a la Flashjacks. Hay actualmente dos modelos --> 8 y 12
Para averiguar el modelo de Flashjacks hay que mirar el número de serie.
El Nº de serie lleva esta configuración: AABBXXCCC donde XX siempre será 08 o 12.
De ahí extraemos el modelo.
Si no sabemos el serial y no tenemos bootmenu, siempre se puede ir al MSXDOS y teclear DEVINFO 0.
Esto nos dará la versión de la Flashjacks entre otras cosas.

Arrancamos Quartus, colocamos el cable al USB y al port de la Flashjacks.
Encendemos el MSX.
En el Quartus vamos al principal creando un nuevo proyecto o ignorando la presentación.
Vamos a Tools-->Programmer o al icono a tal efecto.
Dentro del Programmer, en Hardware setup seleccionamos USB Blaster.
En la parte superior seleccionamos MODE en Active Serial Programming.
A la izquierda seleccionamos ADD File y añadimos el POF correspondiente a cargar.
Nos aparecerá el archivo de carga con varios ticks para tildar.
Le damos al tick de Program/configure solamente.
Y por último al Start.
Dejamos que la barra de progreso avance hasta que diga sucessfull.
Apagamos el MSX.
Retiramos el cable y a probar.
Tendremos la Flashjacks actualizada por cable.
Este proceso se puede repetir varias veces. No se daña nada.
La vida util de la FlashRom es de 100.000 escrituras por lo que estamos muy lejos de esa cantidad de actualizaciones.

Suerte !!!

Para mas info en la web de www.retromsx.com donde se linkea a los correspondientes canales de Youtube.
Existe un video ilustrativo de todo esto.

Https://www.retromsx.com/

