Aquí encontraremos copias de seguridad:
- El sistema operativo FLASHIDE con NEXTOR.
- El sistema operativo SINFOX.
- Rescue_FJ: Se trata de un volcado de emergencia que machaca todas las particiones de la SD, dejándola limpia con un arranque optimo.
 	     Ejecutar imageUSB y cargar el archivo imagen para escribir en USB. Seleccionar USB y escribir.
             La partición existente es de 100Mb. Hacer una copia de seguridad del contenido en un PC.
	     Arrancar el MSX. Ir al basic y hacer un call Fdisk. Borrar particiones y crear nueva con el total del volumen.
             Copiar los archivos a la SD y listos.

