FDSK 0.09 Emulador de DSKs para Flashjacks



*Cambios versión 0.09:

  - Tecla [HOME] pulsada impide el cambio de DSK


*Cambios versión 0.08:

  - Detecta si es un DSK en DOS2 y arranca diskROM interna
  - Lectura de SD un poco mas lenta para evitar fallos
  - Arreglado el cambio de DSK en juegos como el XAK


*Cambios versión 0.07:

  - Funciona en particiones de la SD de Flashjacks


*Cambios versión 0.06:

  - Soporte para particiones FAT12
  - Arreglos en la rutina del "Long file Name"


*Cambios versión 0.05:

  - Soporte para mostrar el "Long File Name" !!!!
  - Ahora CTRL no activa el TURBOCPU
  - Para activar TurboCPU -> CTRL+F4
  - F5 -> Inverte frecuencia VDP


*Cambios versión 0.04:

  - Admite ficheros concatenados (con DSKs de 720 Kbytes dentro)


*Cambios versión 0.03:

  - Deberia funcionar el cambio de disco...
  - Deberiar funcionar el Software Reset (firmware 1.3 o mayor)


-----------------------------------------------------------------




- Poner el fichero FDSK.COM en el path (carpeta BIN por ejemplo)
- Poner fichero FLASHDSK.ROM en el directorio principal de la unidad A
- Desde Nextor podeis poner: FDSK SDSNATCH.FD?   o FDSK SDNATCH.*
- En multimente poner:
	.DSK	FDSK $M
	.FD?	FDSK $M
- Desde multimente marcar todos los DSKs con espacio y pulsar ENTER
- Numero máximo de DSKS -> 9
- Al arrancar si pulsamos CTRL-> solo arranca el diskROM del FDSK
                          CTRL+1-> lo mismo en modo Z80

- Admite ficheros fragmentados en FAT16

